**Miękinia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu**  
**Numer ogłoszenia: 162592 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015**  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o , ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia, woj. dolnośląskie, tel. 71 3178166, 3178162, faks 71 3178162.

* **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.miekinia-zuk.pl
* **Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:** www.miekinia-zuk.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa w formie leasingu operacyjnego, pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z opcją wykupu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE:1.PODWOZIE.1.Podwozie fabrycznie nowe , wcześniej nie rejestrowane, rok produkcji min. 2014 .2.Dopuszczalna masa całkowita 18 ton .3.Podwozie dwuosiowe 4x2.4.Rozstaw osi 4000 - 4200 mm.5.Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych.6.Zawieszenie tylne pneumatyczne (min. 4 poduszki).7.Nośność przedniego zawieszenia min.7500 kg.8.Nośność tylnego zawieszenia min. 11500 kg.9.Silnik o mocy min. od 290 KM.10.Norma emisji spalin min. Euro 5, uzyskana przez SCR.11.Skrzynia biegów manualna min. 9 biegowa.12.Blokada mechanizmu różnicowego.13.Norma hałasu zewnętrznego do 80 dB.14.Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej.15.System antyblokujący ABS.16.Ogranicznik prędkości do 85 i 30 km/h.17.Zderzak przedni stalowy, jednoczęściowy.18.Koła 315x80x22,5(plus koło zapasowe pełnowymiarowe.19.Pojemność zbiornika paliwa min. 180 l.20.Wlot filtra powietrza umieszczony na dachu kabiny.21.Wydech spalin z rurą skierowaną do góry.22.Fabryczna przystawka dodatkowego odbioru mocy wraz z oprogramowaniem fabrycznym dostosowana do zabudowy.23.Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach spadających poniżej -18ºC.24.Sygnał ostrzegawczy o cofaniu z możliwością wyłączania.25.Kabina dzienna trzyosobowa.26.Belka sygnalizacyjna koloru pomarańczowego na dachu kabiny.27.Lusterka elektrycznie podgrzewane.28.Lusterka główne sterowane elektrycznie.29.Szyba przednia barwiona, elektrycznie podgrzewana.30.Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie.31.Centralny zamek, wyposażony w pilot.34.Światła przeciwmgielne.35.Klosze reflektorów wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia.36.Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie.37.Pneumatyczna regulacja koła kierownicy w dwóch płaszczyznach.38.Wielofunkcyjne koło kierownicy.39.Komputer pokładowy z menu w języku polskim.40.Tachograf cyfrowy .41.Fabryczny immobiliser.42.Wskaźnik ciśnienia powietrza w ogumieniu umieszczony na desce rozdzielczej.43.Manualna klimatyzacja z recyrkulacją powietrza.44.Radioodtwarzacz CD.45.Wywietrznik dachowy.46.Pokrowce na fotele 2+1.47.Dywaniki gumowe.48.Kolor kabiny - biały.49.Gwarancja min. 24 miesiące.2. ZABUDOWA ŚMIECIARKI.1.zabudowa fabrycznie nowa - rok produkcji: 2014-2015.2.zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych o pojemności od 110 do 1100 dm3, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych.3.skrzynia ładunkowa oraz jej podłoga o owalnych kształtach.4.ściany boczne wyposażone w szyny wzdłużne.5.kolor skrzyni ładunkowej -RAL 2011 (pomarańcz).6.pojemność skrzyni ładunkowej min. od 16 do 18 m3.7.objętość kosza zasypowego od. 1,8 do 2,0 m3.8.stopień zagęszczania odpadów min.6:1.9.króciec(e) odpływowy umieszczony w wannie załadowczej zakończony zaworem.10.mechanizm zgniatania liniowo-płytowy.11.płynna regulacja stopnia zgniotu .12.układ autodiagnozy instalacji elektrycznej nadbudowy.13.pulpit sterowniczy z kolorowym wyświetlaczem, z wizualizacją pracy śmieciarki.14.wyposażenie w układ otrzepywania pojemników.15.system do otwierania pojemników .16.podłoga urządzenia zasypowego wykonana ze stali HB 450 , min. 8 mm.17.automatyczne ustawianie płyty wypychającej do ładowania śmieci przy opuszczaniu odwłoka.18.mechanizm ugniatania zsynchronizowany z mechanizmem wywrotu (automatyczne załączanie mechanizmu ugniatania po opróżnieniu pojemnika).19.możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym .20.główna konstrukcja skrzyni ładunkowej wykonana z zamkniętego profilu .21.możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową.22.sterowanie urządzeniem zasypowym oraz kontroli zgniotu ,umieszczone po obu stronach odwłoka.23.dwa siłowniki prasy ugniatającej umieszczone wewnątrz lub na zewnątrz odwłoka.24.siłowniki podnoszenia odwłoka umieszczone na jego bocznej ścianie .25.zabezpieczenie pojemników na grzebieniu mechanizmu wywrotu.26.pneumatycznie sterowany mechanizm otwierania pojemników 1100l.27.wanna i jej boki wykonane ze stali trudnościeralnej o twardości min. HB 400 .28.krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapą, umożliwiającą ręczny załadunek odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych (możliwość obniżenia krawędzi kosza do min. 110 cm od nawierzchni podłoża).29.sygnalizacja akustyczna do komunikacji ładujący - kierowca.30.sterowany ręczne; zamykany wyłącznik główny w kabinie kierowcy.31.kamera umieszczona z tyłu zabudowy wraz z monitorem zamontowanym w kabinie kierowcy.32.skrzynki na worki pod zabudową , z zamykaną klapą (co najmniej dwie).33.oświetlenie według obowiązujących obecnie przepisów oraz dwa światła ostrzegawcze (klosze pomarańczowe) z przodu ( belka) i z tyłu pojazdu ( pojedyncze).34.reflektory robocze na zewnątrz odwłoka oraz doświetlenie na bokach zabudowy załączane z kabiny kierowcy.35.pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku .36.błotniki kół tylnych z chlapaczami .37.dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość: ograniczenia prędkości jazdy do przodu przy obciążonym stopniu do max 30 km/h, uniemożliwienie manewru cofania pojazdu, rozłączenia układu zgniatania).38.boczne osłony przeciwnajazdowe.39.węzeł sanitarny do mycia rąk przez obsługę pojazdu.40.zabudowa musi odpowiadać najnowszym wytycznym CE.41.świadectwo homologacji dla kompletnego pojazdu ważne przy dostawie przedmiotu zamówienia lub dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i rejestracji pojazdu poza homologacją zgodnie z art.68 ust.17 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym.42.podłoga skrzyni ładunkowej o grubości blachy trudnościeralnej min 4 mm , min. 400 HB.43.ściany skrzyni ładunkowej o grubości blachy min 3 mm i twardości min. 400 HB.44.podłoga wanny załadowczej o grubości ;min 8mm z blachy trudonościeralnej i twardości min. 450 HB.45.uszczelnienie gumowe płyty wypychającej (podłoga, ściany, dach).46.napęd urządzenia- hydrauliczny od PTO podwozia poprzez sprzęgło elektromagnetyczne .47.ciśnienie w układzie hydraulicznym 210 bar .48.pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności (oszczędność energii).49.układ dezynsekcji pojemników wyposażony w wąż z lancą i zbiornikiem na ciecz, podawaną ciśnieniowo.50.zabudowa musi posiadać złącza aplikacyjne dla firm GPS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.1.3.WYPOSAŻENIE POJAZDU: 1.apteczka, gaśnica polska wraz z zamocowaniem (uchwyt, osłona).2.dwa trójkąty ostrzegawcze.3.komplet narzędzi.4.podnośnik hydrauliczny min. 20t.5.przewód do pompowania kół.6.dwa komplety kluczy do stacyjki.4.DODATKOWE WYMAGANIA:4.1.Gwarancja:1.Wykonawca musi posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.2. Gwarancja na dostarczony sprzęt tj. podwozia i zabudowy min. 24 miesiące.3.W ramach złożonej oferty, Wykonawca zapewni Zamawiającemu przyjazd autoryzowanego serwisu do siedziby Zamawiającego w ciągu maksymalnie 36 godzin od pisemnego (fax, email) zgłoszenia usterki. W przypadku awarii dłuższej niż 72 godziny od pisemnego (fax, email) zgłoszenia usterki, Wykonawca na swój koszt udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy o parametrach podobnych do pojazdu będącego w naprawie w czasie 12-u godzin licząc od upływu terminu.4. Zamawiający dopuszcza aby przeglądy gwarancyjne podwozia na koszt Wykonawcy były wykonywane w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta podwozia znajdującej się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.5. W ramach złożonej oferty (podwozie + zabudowa), Wykonawca zapewni Zamawiającemu przeglądy gwarancyjne wraz z materiałami, w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.6. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres użytkowania pojazdu zastępczego.4.2.Pozostałe wymagania Zamawiającego.1. Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.2. Wykonawca zapewni dostawę części zamiennych nie objętych gwarancją na podstawie odrębnych zamówień.3. Wykonawca w ramach zamówienia zobligowany jest do dostarczenia Zamawiającemu:a) instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej co najmniej katalog części zamiennych wraz ze schematami układu hydraulicznego i elektrycznego, ilość i rodzaj stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych poszczególnych układach;b) książki serwisowej i gwarancyjnej w języku polskim;c) dokumentacji dopuszczającej samochód do ruchu drogowego.4.Wykonawca przeszkoli osoby w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu i jego urządzeń w dniu dokonania dostawy.5. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuższy niż 36 godzin od pisemnego (fax, e:mail) zgłoszenia usterki.6. Dostawca zapewni nieodpłatną kalibrację tachografu cyfrowego przez okres obowiązywania gwarancji.7. Świadectwo homologacji na kompletny pojazd.8. Wskazanie przez Wykonawcę danych kontaktowych do : nazw firm i adresów , osób w zakresie obsługi posprzedażowej pojazdu.5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEASINGU:1.Okres trwania umowy: 47 miesięcy (47 równych rat).2. Forma leasingu: operacyjny.3. Opłata wstępna: 20% .4. Wartość wykupu: 1% .5. Oprocentowanie: stałe ( raty niezmienne w całym okresie trwania umowy).6. Waluta oferty: PLN.7. Ubezpieczenie samochodu przez okres leasingu łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń pojazdu wymaganych przez ubezpieczyciela, ponosi Wykonawca.8.Koszt podatku od środków transportu będzie regulowany corocznie na podstawie odrębnej faktury .9.Rejestracja i opłata rejestracyjna pojazdu.10.Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez Finansującego z zastrzeżeniem, że w razie sprzeczności postanowień wzoru umowy w SIWZ ( załącznik nr 6 ) z postanowieniami wzoru umowy leasingu stosowanymi przez leasingodawcę lub stosowanymi przez niego Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu stosuje się postanowienia umowy stanowiącej wzór zamieszczony w SIWZ ( załącznik nr 6).11.Uwzględnienie w treści umowy , możliwości wcześniejszego zakończenia oraz rozliczenia zawartej umowy leasingowej i zawieszenia tym samym spłaty rat leasingowych .Powyższe zapisy miałby zastosowanie również w przypadku wystąpienia szkody całkowitej pojazdu i wypłacenia odszkodowania Leasingodawcy. 12.Po wykupie nastąpi przeniesienie własności rzeczy z Leasingodawcy na Leasingobiorcę.W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się urządzenie, element, mechanizm wskazany w niniejszej specyfikacji..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 66.11.40.00-2, 34.14.45.10-6, 34.14.45.11-3.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 14.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN ( piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.45 ust.6 Ustawy Pzp, tj.:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zmawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej 51 9589 0003 0260 0231 2000 0040 z dopiskiem: Wadium ZP/1/2015 - śmieciarka. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zmawiającego.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego t.j. Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, ul. Willowa 18 ( sekretariat I piętro) lub dołączyć do oferty.7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

* **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowano co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie specjalistycznego samochodu przystosowanego do wywozu odpadów

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

* potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
* wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

* zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Gwarancja na cały pojazd - 10

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1)** **Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** www.miekinia-zuk.pl  
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul.Willowa 18, 55-330 Miękinia.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 17.07.2015 godzina 09:15, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul.Willowa 18, 55-330 Miękinia sekretariat I piętro.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie